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Seznam použitých zkratek

ČOV

čistírna odpadních vod

IP

interakční prvek

k. ú.

katastrální území

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

NRBK

nadregionální biokoridor

NN

nízké napětí

NTL

nízkotlaký

RBC

regionální biocentrum

RBK

regionální biokoridor

RURÚ

rozbor udržitelného rozvoje území

STL

středotlaký

SZ

stavební zákon

PUPFL

pozemky určené k plnění funkce lesa

PÚR ČR
Politika územního rozvoje České republiky

ÚAP

územně analytické podklady

ÚK

Ústecký kraj

ÚP

územní plán

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

VN

vysoké napětí

VPO

veřejně prospěšné opatření

VPS

veřejně prospěšná stavba

VVTL

velmi vysokotlaký

ZCHÚ

Zvláště chráněné území

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚR ÚK
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje

ŽP

Životní prostředí

I.
Návrh
I.A
Textová část – návrh

a) Vymezení zastavěného území
Správní území obce Krásný Dvůr zahrnuje sídla Krásný Dvůr, Brody, Němčany, Chotěbudice, Chrášťany, Vysoké Třebušice a Zlovědice. Zastavěná území byla nově vymezena v jednotlivých obcích na základě skutečného stavu území k 31.12.2016 a jejich hranice jsou zobrazeny v grafické části návrhu územního plánu. Pro vymezení zastavěného území byly použity aktuální katastrální mapy poskytnuté katastrálním úřadem a skutečnosti získané z průzkumů a rozborů území.

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot je graficky promítnuta do hlavního výkresu (I.2) a koordinačního výkresu (II.4).

b1)    Koncepce rozvoje obce:










Obec bude rozvíjena jako soustava samostatných sídel, zastavěné území a zastavitelné plochy budou tvořit tato kompaktní území místních části – sídel: 
Krásný Dvůr
Brody
Němčany
Chotěbudice
Chrášťany
Vysoké Třebušice
Zlovědice

Solitérní plochy zastavěného území, které tvoří samoty, památkové objekty, technické plochy a objekty pro zemědělství nebudou dále rozvíjeny. V solitérních plochách mimo
zastavěné a zastavitelné území byla vymezena pouze reserva hřbitova. 
Rozvoj obce bude respektovat současné uspořádání území jako charakteristickou formu zástavby. Zastavěné území a zastavitelné plochy nemění poměr obec – nezastavěné území, rozvoj území mimo zastavěné území je minimalizován.  Zástavba nezasahuje do kompaktních ploch zalesnění území.
Součástí územního plánu jsou změny nelesní zeleně spočívající ve vymezení ploch pro prvky ÚSES a zřízení drobných veřejných ploch parkové zeleně jako součást zastavěných a zastavitelných ploch. 
Územní plán člení v odůvodněných případech obec na významné prostory se společenskou funkcí a na plochy s převažující residenční funkcí. Významné prostory jsou definovány jako jádrové plochy obce. Novostavby, přestavby a nástavby v tomto území musí respektovat měřítko, charakter a materiálovou charakteristiku stávající zástavby.

Obec je profilována jako residenční sídelní útvar. Individuální rekreace je rozvíjena omezeném rozsahu.

Vůči památkově chráněnému areálu  zámku Krásný Dvůr s anglickým parkem jsou v řešeném území stabilizovány plochy pro zachování jeho hodnot:
-
stromořadí ve směru na Podbořany, 
-
dopravní trasy včetně parkoviště pro návštěvy,
-
navržená nová cyklotrasa  s vazbou na cyklotrasy regionální.
Základními  hodnotami řešeného území jsou:







- 
neurbanizovaná, původní krajina,
-
zachovaná a čitelná původní urbanistická struktura
-
uspořádání zemědělské krajiny – meze, remízy, luční porosty v souladu s prvky ÚSES
-
kompaktní zalesněné prostory
Základní hodnoty obce budou chráněny a rozvíjeny takto:




 
neurbanizovaná, původní krajina,
-
v nezastavěném území nejsou rozvíjeny žádné aktivity
 -
území chráněné soustavou chráněných území – přírodní park, NATURA, VKP

zachovaná a čitelná původní urbanistická struktura
-     respektováním urbanistické struktury – uspořádání míst. částí - sídel je zachováno 
-     vymezením jádrových ploch a stanovením požadavku na prostorovou regulaci,
-
zastavitelné plochy pro bydlení navazují na stávajíci urbanistickou strukturu obcí 
     
uspořádání zemědělské krajiny,
-
zachováním trvalých travních porostů a spontánní zeleně podél mezí a polních cest 

kompaktní zalesněný prostor,

      -
kompaktní zalesněné plochy nejsou územním plánem dotčeny
c)
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně




Urbanistická koncepce







Urbanistická koncepce územního plánu Krásný Dvůr respektuje tak stávající urbanistickou strukturu sídel. Je založena na ochraně stávajících urbanistických a přírodních hodnot, nabízí nové plochy pro bydlení s kapacitní občanskou vybaveností, plochy pro rekreaci, sport a plochu pro drobnou nerušící výrobu, a to vše doplněné o navržené funkční systémy ostatní veřejné infrastruktury (doprava, technická infrastruktura a veřejná prostranství). Tato koncepce je promítnuta do vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby, do kterých lze umístit i drobnou výrobu a služby.

Primárním úkolem je zachování kulturních a přírodních hodnot a stabilizace jednotlivých obcí v řešeném sídle. Zatímco přírodní prvky jsou chráněny současnou legislativou ( NATURA – ptačí oblast, NATURA – EVL, památkově chráněný areál a objekty ), zásady rozvoje sídel, jejich velikost a funkce a výraz jsou stanoveny územním plánem. Velikost sídel bude odpovídat zástavbě z 20. – 30. let 20. století, prioritou je obnova sídel do této velikosti s přednostním využitím nyní nefunkčních původních staveb, zbořenišť a volných ploch v zastavěném území.

Obec se bude rozvíjet jako soustava urbanizovaných místních částí - sídel a to podle těchto zásad:
 Místní část / sídlo – obec  Krásný Dvůr
 Urbanistická koncepce respektuje rozvinutou strukturu polyfunkčních a monofunkčních ploch, která postupně vznikala podél komunikací a vodoteče. Koncepce centrální části obce vychází z již  dříve zpracované urbanisticko architektonické studie centrální části obce Krásný Dvůr (12/1996) , která počítá s revitalizací a dostavbou stávajících objektů a se zachováním stávajícího veřejného prostoru náměstí. Bude tak zachován původní  výraz obce  Vytvořeny jsou tak i podmínky pro stabilizaci ploch pro služby a drobnou  výrobu. 

Samostatným prvkem, který výrazně ovlivňuje urbanistickou strukturu obce, je areál barokního zámku Krásný Dvůr. Ten je kulturní památkou včetně přilehlého zámeckého parku.
      Je v zájmu obce v pod zámkem tuto skutečnost dále zhodnocovat a vytvářet podmínky pro větší zapojjování obce do turistického ruchu. K tomu by měla prospět i územním plánem vymezována cyklotrasa (cyklostezka), která je  napojena na již funkční regionální cyklotrasy .

Navrhované nové zastavitelné plochy pro bydlení včetně veřejných prostranství navazují na stávající zástavbu a přirozeně urbanizují území při příjezdových komunikacích bez zásadního vlivu na krajinný ráz území. Stávající plochy drobné nerušící výroby, služeb a skladů nejsou zvětšovány o nové zastavitelné plochy. Předpokládá se, že rozvoj bude probíhat v již zastavěném území. 
 Místní část / sídlo – obec  Brody
 Urbanistická koncepce respektuje toto uspořádání a ve stávající zástavbě podporuje revitalizaci stávajících objektů a zachování původního uspořádání centra obce. 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v horních částech obce ve vazbě na novou zástavbu podél silnice III/2247 z Krásného Dvora, a jihozápadně ve vazbě na centrum obce. Areál zámečku je oddělen od nových ploch pro bydlení veřejnou zelení.
 Místní část / sídlo – obec Němčany
Urbanistická koncepce respektuje původní zástavbu soustředěnou kolem návsi s požární zbrojnicí a kapličkou. Preferuje revitalizaci a dostavbu stávající zástavby bývalých statků včetně změny funkčního využití na rekreační bydlení. 

Nové zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny mimo původní urbanistickou strukturu podél silnice III/22121 tak, aby co nejméně rušily krajinný ráz území.
 Místní část  / sídlo– obec Chotěbudice
 Pro vytvoření funkčního sídla je zachován veřejný prostor s vazbou na rybník a vodoteč. Předpokladem vzniku funkčního sídla je vytvoření podmínek pro revitalizaci a dostavbu stávajících hospodářských objektů. 

Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny podél silnice III/22413 ve vazbě na železniční trať. 
 Místní část / sídlo – obec Chrášťany
Koncepce respektuje původní strukturu zástavby s malou návsí přilehlou k silnici III/22410 a upravuje její průjezd obchvatem ze strany příjezdu z Krásného Dvora. 

Nové zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu a jsou vymezeny podél silnice III/22410.
 Místní část / sídlo – obec Vysoké Třebušice
. Urbanistická koncepce zachovává veřejné prostranství a umožňuje revitalizaci a dostavbu nevyužitých hospodářských budov. Výrazným prvkem, který ovlivňuje urbanizaci obce, jsou prvky ÚSES a volné zeleně s vodními plochami. Územní plán zachovává prostor pro terénní motocyklový areál. Vzhledem k tomu, že areál je v těsné blízkosti prvků ÚSES, nebudou jeho součástí žádné trvalé objekty.

Jediná nová zastavitelná plocha je vymezena podél silnice III/2247 ve vazbě na stávající zástavbu. 
 Místní část / sídlo – obec Zlovědice
Stávající struktura obce kolem návsi s jednostrannou zástavbou a bývalým statkem v uzavřeném dvoře bude doplněna o zastavitelnou plochu, která zachovává stávající zeleň a vodní plochy. Součástí obce je i zástavba za vodotečí s památkově chráněným kostelíkem. Tato část bude určena pouze k revitalizaci a dostavbě.
Poznámka: 
Prověření výše uvedených rozvojových ploch územní studií či regulačním plánem není požadováno.
Specifické koncepční podmínky pro využití volných ploch ( a zbořenišť )  zastavěného území:

Tyto plochy jsou umístěny uvnitř zastavěného území s možností jeho další přiměřené urbanizace. Z hlediska vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území jsou definovány jako plochy se změnou využití zastavěného území.

Tyto plochy jsou vymezeny ve výkresu základního členění území ( 1a ) a hlavním výkresu s vymezením ploch s rozdílným využitím území ( 1b )

V m.č. -sídle Krásný Dvůr se jedná o významné plochy, které budou dále rozvíjet stávající sídelní strukturu, popř. na celkový urbanistický výraz obce. V principu se požaduje citlivé řešení, odpovídající současnému charakteru zástavby, výška obytných budov nepřesáhne 2 nadzemní podlaží, výška jiných staveb pak 7,5m.

V ostatních místních částech / sídlech -  představují označení plochy přestavby  možnost využití původních stavebních parcel pro obnovu – doplnění sídelní struktury do původní velikosti a prostorového výrazu. Stejně tak umožňuje územní plán přestavby v zastavěném území v plochách OBS.
           Nové zastavitelné plochy ve všech místních částech  - sídlech vymezuje ÚP  výhradně pro plochy pro bydlení s výjimkou reserv pro dopravní úpravy komunikací II. tř. V plochách D1  a  D2
            Označeny jsou dle místa vymezení  zkratkami:
                                                 KD  -  Krásný Dvůr  
                                                  N    -  Němčany
                                                  BR -  Brody
                                                  CH -  Chotěbudice
                                                 CHR - Chrášťany 
                                                  VT -  Vysoké Třebušice
                                                    Z -  Zlovědice
Tabulka zastavitelných území
	Označení
	Zábor
	Funkční využití
	specifické koncepční podmínky
	k.ú.
	Orientační výměra (m2)

	KD - OB1
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	6 840

	KD - OB2
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	20 700

	KD - OB3
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	12 901

	KD - OB4
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	7 250

	KD - OB5
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	12 334

	KD - OB6
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	16 269

	KD – OB/P1

	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech – vesnické
v OP památek
	Krásný Dvůr
	8 269

	KD – OB/P2

	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech – vesnické
v OP památek
	Krásný Dvůr
	4 333

	N - OB1
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ i
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	12 800

	N - OB2
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	11 310

	BR - OB1
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	12 630

	BR - OB2
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	10 725

	BR - OB3
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	15 432

	BR - OB4
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	4 586

	BR - OV-OB
	ZPF
	PLOCHA OBČANSKÁHO VYBAVENÍ A BYDLENÍ 
	V souvislé zástavbě domech se smíšenou funkcí - vesnické
	Krásný Dvůr
	4 586

	CH - OB1
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	7 620

	CH - OB2
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	13 260

	CHR - OB1
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ i
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	22 122

	VT - OB1
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	11 247

	ZL - OB1
	ZPF
	PLOCHA BYDLENÍ 
	individuální v rodinných domech - vesnické
	Krásný Dvůr
	8 850


Stanovení zásad etapizace








 Etapizace rozvojových ploch není stanovena.
Koncepce sídelní zeleň
           ÚP neruší , ale pouze doplňuje stávající  zeleň , která navazuje na stávající sídelní zeleň a na  současné i navrhované  prvky ÚSES a VKP ze zákona .
d)
Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro jejich umísťování





d.1)
dopravní infrastruktura
Poloha území v dopravním systému
Stávající systém silnic III. třídy je pro rozvoj sídla postačující. V zastavěném území a zastavitelných plochách  je nutno silnici doplnit o jednostranný chodník. 
Místní komunikační síť
Základní dopravní síť místní komunikací ÚP zachovává a doplňuje v návaznosti na nové zastavitelné plochy.

Nové místní komunikace pro zpřístupnění ploch  OB lze realizovat pro dopravní obsluhu   zastavitelných ploch. Tyto komunikace nejsou prostorově vymezeny, jejich zřízení umožňuje regulativ dle definice ploch s rozdílným způsobem využití.  
Kolizní body silniční komunikační sítě
V řešeném území jsou dva kolizní body v  komunikační sítě, které vyžadují územní úpravu. 

       Místní síť – kolize odstraňovány v rámci zastavitelného území

· Chrášťany – narovnání komunikace od Krásného Dvora  - plocha D1

            -    Vysoké Třebušice – úprava komunikace č. 224  plocha pro narovnání oblouku – pl. D2

Železniční doprava
Řešeným územím prochází jednokolejná železniční trať č. 164 Kaštice - Kadaň lokálního charakteru. Nákladní doprava se na ní neprovozuje. Tato trať není navržena k redukci naopak ÚP navrhuje její zitenzivnění tak, aby sídlo Krásný dvůr se zastávkami Vysoké Třebušice, Krásný Dvůr  a Chotěbudice plnohodnotně doplňovali hromadnou dopravu pro vlastní obyvatele a  vzhledem intezivnějšímu turistickému ruchu . Návrh ÚP nenavrhuje žádné změny ve vedení stávajících železničních tras Ochranná pásma jsou plně respektována. 
Letecká doprava.
Stávající přistávací plocha polního letiště, které slouží pro zemědělské účely bude zachována včetně plochy pro obsluhu a příjezdové  účelové komunikace, která je napojená na silnici II/224 již mimo katastrální území Krásného Dvora. Na této komunikaci je omezen provoz pouze pro účely letiště. Návrh ÚP tuto plochu vymezuje jako nezastavitelnou. Pomocí regulativů zajišťuje potřebné podmínky pro její využití.  
Hromadná doprava osob
Hromadnou dopravu osob v řešeném území zajišťuje autobusová a železniční doprava. Hustota zastávek je dostačující a ÚP nenavrhuje jejich úpravu.
Pěší doprava je výrazná v jádrech obcí a k hlavním společenským (náměstí, náves) a dopravním  (zastávky ČSD, ČSAD) centrům. Samostatným prvkem je areál zámeckého parku v Krásném Dvoře a systém turisticky značených tras. Pro posílení pěší trasy mezi stanicemi HD BUS a železnicí je navržena pěší a cyklo stezka ve stávající uliční síti. ÚP respektuje stávající síť polních cest. .

Cyklistické stezky
V obci Krásný Dvůr není v současné době vytyčená žádná cyklostezka ani cyklotrasa. Pro zintenzivnění turistického ruchu ÚP navrhuje cyklostezku / cyklotrasu, která navazuje na regionální cyklotrasu č.35 v sousední obci Mašťov a je vedena přes místní části – sídel Němčany, Brody a Krásný Dvůr kolem zámeckého areálu alejí na Hlubany. V místní části - obci  Krásný Dvůr je v ÚP vymezená cyklostezka v zastavitelném a zastavěném území s cílem zámek a zámecký park a nádraží. Cyklostezka je i v pokračování stávající alejí na Hlubany.  
Doprava v klidu

Doprava v klidu se stanovuje podle normových hodnot . Všechny zastavitelné plochy pro bydlení mají řešena odstavná stání na vlastním pozemků, parkovací stání pak na vymezeném veřejném prostoru. 

Plochy mimo bydlení v zastavěném území budou mít normový počet odstavných a parkovacích stání umístěny vždy uvnitř zastavitelné plochy.
          Větší záchytné parkoviště je před zámkem a má dostatečnou kapacitu. Vyhovující parkoviště je před hřbitovem a u koupaliště.  Před samoobsluhou na náměstí v Krásném Dvoře je parkoviště rovněž dostatečně dimenzováno. Možnost zaparkování je u OÚNZ , obecního úřadu a u nádraží. V rámci postupné revitalizace centra ve smyslu již dříve zpracované urbanisticko architektonické studie centrální části obce Krásný dvůr (12/1996) .

d.2)
technická infrastruktura
Stávající systém technické infrastruktury zůstane zachován. Bude pouze postupně rozšiřován do stávajících míst bez komp letní technické infrastruktury  a v souvislosti s naplňováním zastavitelných ploch vymezených ÚP.  Nové úseky inženýrských sítí technické infrastruktury budou navrhovány výhradně ve veřejných prostorech. V rozvojových (zastavitelných) plochách musí být veřejné prostory pro vedení inženýrských sítí vymezeny v rámci územního řízení. ÚP respektuje ochranná pásma technické infrastruktury. Součástí ÚP je i vymezení plochy pro možnou přeložku vrchního vedení vn v souvislosti s vymezení zastavitelné plochy CHR – OB1.
Vodní toky .
V řešené oblasti jsou tři potoky místního významu  -  Leska , Němčanský potok a potok Dubá II. Potoky jsou doplněny  melioračními svodnicemi.  ÚP do vodotečí nezasahuje stabilizuje jejich tok jako VKP ze zákona a vymezuje plochy pro jejich údržbu.  
ÚP  ve smyslu požadavků Státního pozemkového úřadu umožňuje provádět plán společných zařízení na vodních tocích, kterými jsou zejména 
          – zařízení pro zpřístupnění pozemků vodních toků (cesty , mostky ,
             propustky, žel.přejezdy a pod)
           - protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (meze,průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění apod.)
           - opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability.
Vodní plochy
Návrh ÚP do většiny stávajících  vodních ploch nezasahuje, předpokládá jejich údržbu správci, vyčištění zanesených vodních ploch a zpřístupnění pro rybolov a rekreaci. ÚP umožňuje aby v rámci prováděných společných opatření na vodních tocích mohla vznikat vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod .
V sídle Zlovědice návrh ÚP zvětšuje vodní plochu na návsi tak, aby byla použitelná jako zdroj požární vody.
V sídle Krásný Dvůr je zřízeno přírodní koupaliště, které bylo napájeno z potoku Leška. V rámci hygienických  opatření byl k doplňování vody použit lastní úpravna vody, která pro doplňování vody používá 80% vody z vrtu a 20% vody z potoka. Tento stav je vyhovující  a proto  návrh ÚP koupaliště zachovává v celém rozsahu a zahrnuje do rekreačních ploch obce. Návrh ÚP podporuje rekreační funkci koupaliště a  v rámci revitalizace centrální části m.č. - obce Krásný dvůr je s ní počítáno. 

Vodovod
Rozvoj vodovodní soustavy je navržen v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje. Pro zásobování vodou ÚP stanovuje nadále využívat stávající zdroje, které mají dostatečnou kapacitu. Územní plán nevymezuje nové trasy místních veřejných vodovodních řadů, ve výkrese jsou zakresleny pouze směry napojení rozvojových ploch. Stávající rozvody pitné vody jsou napojeny na vodovodní soustavu Podbořan s budoucím posílením vodovodem Rokle – Podbořany. 

Napojení jednotlivých sídelí:
Skupinový vodovod Krásný Dvůr – Chrášťany
Z Podbořanského vodojemu je prodloužen zásobovací vodovodní řad DN 300  vedoucí k zámku v Krásném Dvoře s napojením na Žlutický vodovod. 


Tímto řešením je nahrazena kapacita vlastního zdroje v Krásném Dvoře a byly tak  vytvořeny podmínky pro rozšíření vodovodní soustavy do dalších sídel a do  nových zastavitelných ploch.

Brody
Sídlo Brody je zásobováno ze zdroje vody v Krásném Dvoře výtlačným  řadem , který je veden podél komunikace do Brodů, kde se zavětví do jednotlivých uličních řadů. Z tohoto vodovodu budou pokryty i všechny nové zastavitelné plochy. 

Němčany
Němčany jsou zásobovány z vlastního zdroje s rozvody po celé obci.Z tohoto vodovodu budou pokryty i všechny nové zastavitelné plochy. 
Chotěbudice
Chotěbudice nejsou zatím napojeny na skupinový vodovod Krásný Dvůr – Chrášťany. Napojení  bude provedeno prodloužením zásobního vodovodního řadu z Chrášťan a podél silnice. Dimenze potrubí bude DN 100. 
Vysoké Třebušice
Vysoké Třebušice jsou napojeny na skupinový vodovod Podbořany.  Z tohoto vodovodu budou pokryty i všechny nové zastavitelné plochy. 
Dále se samostatným řadem DN 80 napojí Zlovědice. 
Kanalizace a čistění odpadních vod
ÚP akceptuje rozvoj kanalizace, který se postupně realizuje v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje. ÚP nevymezuje žádné zastavitelné plochy , které by byly v rozporu z touto koncepcí.
Brody
V sídle, ve které není zatím kanalizace. Funkční je pouze lokální ČOV u bytového domu. Proto bude navržena veřejná kanalizace, která bude vedena údolím Lesky a zaústěna na centrální ČOV, umístěnou na jejím pravém břehu. Kanalizace bude do ČOV odvádět pouze komunální odpady. Zemědělské hospodářství a mlékárna budou mít své vlastní odpadové hospodářství.
Němčany
V Němčanech není kanalizace. Proto bude navržena veřejná kanalizace, která je svedena do centrální ČOV  u Němčanského potoka. Odpady ze zemědělské činnosti budou likvidovány odděleně.
Chotěbudice, Zlovědice
V těchto obcích není navržena veřejná kanalizace. Proto bude navržena veřejná kanalizace, která bude  zaústěna na centrální ČOV.  Kanalizace bude do ČOV odvádět pouze komunální odpady. 
Zemědělské hospodářství  budou mít své vlastní odpadové hospodářství.
Vysoké Třebušice
Ve Vysokých Třebušicích bude také navržena veřejná kanalizace, která která bude  zaústěna na centrální ČOV .
Zemědělské hospodářství  budou mít své vlastní odpadové hospodářství.
Nové zestavitelné plochy budou postupně napojovány do stávajících rozvodů tak, aby dodržely a rozvíjely danou koncepci .
Dešťové vody z jednotlivých objektů musí být zachycovány přímo na pozemcích jednotlivých nemovitostí. Dešťové vody z komunikací a ostatních veřejných ploch zasakovat ve vhodných plochách co nejblíže místu jejich spadu, nebo svést do nejbližších vhodných recipientů.
Zásobování plynem
Návrh ÚP respektuje OP a BP plynovodů a jejich technologických objektů.
Stávající rozvody plynu svou kapacitou pokryjí potřeby v záměrů ÚPv zastavěných  I zastavitelných plochách.
Energetika
Energetická koncepce navržených rozvojových ploch se zakládá na dvojcestném zásobování energiemi, a to: elektrická energie + ekologické a alternativní zdroje energie pro vytápění. Umísťování fotovoltaických a solárních panelů je omezeno ochrannou památkového území a krajiny 
Zásobování elektrickou energií
Stávající systém zásobování elektrickou energií bude zachován vyhovuje i pro návrhové období ÚP.
Územní plán vymezuje trasy pro přeložky nadzemního vedení VN v rozvojových plochách. 
      V nových zastavitelných plochách budou rozvody el. energie  prováděny vyhradně zemními kabely.
Pro zastavitelné plochy návrh ÚP  plochy pro nové tranfostanice nevymezuje.Tranfostanice budou umisťovány v rámci řešení jednotlivých ploch.  
 Telekomunikace
Stávající systém vyhovuje i pro návrhové období a zůstane zachován.
Stavby a zařízení pro nakládání s odpady



Sběrný dvůr obce je již  umístěn  v zastavěné části  m.č. - obci Krásný Dvůr při výjezdu silnicie III/2247 . V ÚP je stabilizován.
Domovní odpad je likvidován mimo území sídla. Další zařízení nejsou požadována.
c) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnosti krajiny, proti erozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreací, dobývání nerostných surovin apod.

Uspořádání krajiny je převedeno do ploch s rozdílným způsobem využití nezastavěného území. 
Do územního plánu jsou zapracovány následující jevy: území  NATURA 2000 EVL,  památkově chráněný park zámku Krásný Dvůr, 
Územním plánem je vymezen lokální systém ekologické stability. 

Návrhem územního plánu není dotčena celistvost krajiny, rozvojové plochy navazují na zastavěné území a vytvářejí s ním vůči krajině a přírodním prvkům organický celek. 

Vymezením navrhovaných funkčních ploch nejsou dotčeny kompaktní plochy lesa a jeho hranice.

Plochy s rozdílným způsobem využití  nezastavitelného území:




Nezastavěné území tvoří:
-
zeleň – ochranná a izolační
-
plochy vodní a vodoteče
-
plochy zemědělské – orná půda
-           plochy zemědělské – zahrádky a sady
-
plochy lesní
-
plochy přírodní nelesní


Vymezení území dle platných zákonů:







V území jsou vymezeny plochy významných krajinných prvků dle zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny:  lesy, vodní toky, vodní plochy.

Návrh územního systému ekologické stability (ÚSES):




· Návrh místního ÚSES
Návrh vychází z připravovaného „Plánu ÚSES ÚK“. Akceptuje veškerá skladebné části ÚSES navržené uvedeným materiálem a rovněž tak akceptuje i krajské číslování. Proto jsou čísla prvků ÚSES vícemístná a číselná řada není zcela spojitá. Doplněné skladebné prvky mají u čísla označení přidáno písmeno a po zařazení do Plánu ÚSES ÚK budou přečíslovány dle krajské číselné řady.
V řešeném území je ÚSES tvořen pouze prvky místního významu. Následuje výčet navržených tras a jejich skladebných prvků. Vazebná biocentra, ve kterých se trasy kříží, jsou uvedena v každé z tras.
Společenstva vodní a nivní reprezentuje trasa vedená po potoce Dubá II.
Trasa zahrnuje skladebné prvky v uvedeném pořadí (od západu k východu):
LBK 1476
K Mašťovu

LBC 792
Na Táčkách
LBK 1490
Dubá II – Chotěbudice západ
LBC 789
U Chotěbudic na potoce
LBK  1494
Dubá II –Chotěbudice východ
LBK 1495
Dubá II u Zlovědic
Společenstva vodní a nivní reprezentuje trasa vedená po drobné vodoteči u Němčan až k vrchu Kozel. Trasa zahrnuje skladebné prvky v uvedeném pořadí (od západu k východu):
LBK 1493a
Potok u Němčan
LBC 809
Nad Němčanským potokem
LBK 1493
Němčanský potok
LBC 810
Kozel
Společenstva vodní a nivní i společenstva lesní reprezentuje smíšená trasa vedená po Leskovském potoce. Trasa zahrnuje skladebné prvky v uvedeném pořadí:
LBK 1512 
Leskovský potok od Chmelištné
LBK 1515
Podhájský potok
LBC 806
U starého mlýna
LBK 1509
Leskovský potok u Brodů
LBC 811
Brody
LBK 1507
Leskovský potok v zámeckém parku
LBC 813
Zámecký park – u zámku
LBK 1500
Leska v Krásném Dvoře
LBC 821
Leska
LBK 1498
Leska u Vysokých Třebušic
LBC 822
U Vysokých Třebušic
LBK 1496
Leska u Zlovědic
Společenstva lesní (habrových a teplomilných doubrav) reprezentuje trasa vedená přes Vrch Kozel. Trasa zahrnuje skladebné prvky v uvedeném pořadí sever-jih:
LBK 1498
K Dlouhému vrchu
LBC 793
U Chotěbudic ve stráni
LBK1491
Strání u Chotěbudic
LBK 1716
Od Chotěbudic k lesíku
LBC 799
V křovinách
LBK 1492
U Kozla
LBC 810
Kozel
LBK 1492a
K vrchu Kozel
LBC 813
Zámecký park – u zámku
LBK 1492b
Poustevníkova rokle
LBC 813a
Poustevna
LBK 1520
Za haldou
LBC 812
U dubu
LBK 1517
Na pastvinách
Společenstva lesní  (habrových doubrav až jesenin) reprezentuje trasa vedená kolem Brodů. Trasa zahrnuje skladebné prvky v uvedeném pořadí sever-jih:
LBC 809
Nad Němčanským potokem
LBK 1508
V polích u Brodů
LBC 811
Brody
LBK 1510
Na výrovce
LBC 812
U dubu
Společenstva lesní (lipohabrových doubrav až jesenin) reprezentuje trasa vedená ke Kličínu. Trasa zahrnuje skladebné prvky v uvedeném pořadí západ-východ:
LBC 813
Zámecký park – u zámku
LBK 1506
Alej v polích u zámku
LBK 1501
V polích u Vysokých Třebušic
LBC 819 
K Třebušicím
Společenstva lesní (teplomilných doubrav) reprezentuje trasa vedená k Rubínu. Trasa zahrnuje skladebné prvky v uvedeném pořadí západ-východ:
LBK 1504
V zaoraném
LBK 1503
Přes Podbořanský vrch
LBC 820 
Podbořanský vrch
LBK 1502
U polního letiště
Společenstva semixerotermních enkláv reprezentuje krátká trasa ke starému lomu. Trasa zahrnuje skladebné prvky:
LBK 1509a
Ke Skalce
LBC 806a 
Na Skalce
Společenstva vysokých křovina, semixerotermních enkláv a teplomilných doubrav reprezentuje trasa ve svahu nad Leskovským potokem: Trasa zahrnuje skladebné prvky v uvedeném pořadí od západu k východu:
LBC 821
Leska
LBK 1499
Svahy u Vysokých Třebušic
LBC 822 
U Vysokých Třebušic
LBK 1497
Svahy u Zlovědic

Biocentra a trasy biokoridorů byly umístěny tak, aby poskytovaly trvalé stanoviště společenstvům, která jsou pro území charakteristická a umožnily i nadále uchování druhové rozmanitosti v tomto zemědělsky nadměrně namáhaném území.
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
Návrh ÚP stanovuje členění ploch (podle § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s rozdílným způsobem využití pomocí:
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je graficky zobrazeno v hlavním výkrese I.2. a koordinačním výkrese II.4. U ploch změn je vždy grafická vizualizace (barevné označení) doplněna o příslušnou textovou zkratku (kód plochy), u stabilizovaných ploch je pro přehlednost textová zkratka umístěna jen ve vybraných plochách. 
	Kód
	Typ plochy

	OBS
	plocha obytné smíšené 
v zastavěném území

	OB
	plocha obytné smíšené
 v zastavitelném území

	OV-OB
	plocha občanské vybavenosti a bydlení

	OV-VZ
	plocha obč.vyb. školy, školky, vzdělávací zařízení  

	OV- S
	plocha pro správu a administrativu

	OV- M
	muzea a památky

	OV- Z
	zdravotnictví

	SP
	plochy pro sport

	R
	plochy pro rekreaci

	V
	veřejná prostranství

	D / DL
	plocha pro dopravní stavby a parkoviště / letiště

	VP
	plocha pro výrobu

	VN
	Plocha pro komerční využití a sklady 

	T
	trafostanice

	ČOV
	čistírna odpadních vod

	V
	vodohospodářská díla

	Z
	zemědělská výroba

	OP
	orná půda

	L
	plocha lesní

	ZN
	plocha přírodní nelesní

	ZP
	plocha užitné zeleně – parky, rekreační zeleň 

	ZS
	 Zahrádky a sady

	ZI
	izolační zeleň aleje

	VOP
	vodní plochy , vodoteče / mokřady

	TN
	plochy pro těžbu


Označení zastavitelných ploch OB je doplněno označením dle místní části - sídla zkratkami:
                                                  KD  -  Krásný Dvůr  
                                                  N    -  Němčany
                                                  BR -  Brody
                                                  CH -  Chotěbudice
                                                 CHR - Chrášťan
ÚP zařazuje každý pozemek správního území obce do jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, čímž závazně stanovuje jejich hlavní využití a dále definuje přípustné využití, nepřípustné využití, podmíněně přípustné využití a podmínky plošného a prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.
ÚP stanovuje pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití tyto podmínky:
PLOCHY ZASTAVITELNÉ
Plochy obytné smíšené  OBS - plochy pro bydlení individuální v rodinných domech – vesnické v zastavěném území
Hlavní využití:
· Dostavby v zastavěného území pro individuální formy bydlení v rodinných domech - pro bydlení se zázemím v kvalitním plnohodnotném prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a  relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a  občanského vybavení v zastavěném území. 
Přípustné využití:
· novostavby, dostavby a stavební úpravy pro stavby pro veřejné stravování, občerstvení a služby.
· stavby pro veřejné ubytování a ubytovací služby.
· další stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a klidné bydlení, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše, například stavby a dostavby pro nerušící výrobu  - řemesla.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
v plochách stabilizovaných není přípustné zvyšovat stávající podlažnost s výjimkou střešních nástaveb na plochých střechách;
-
v plochách změn: zástavba bude vždy řešena s limitem max. 2 nadzemních podlaží plus podkroví, v případě plochých střech s limitem max. 3 nadzemních podlaží;
· dostavby proluk a nezastavěných ploch v plochách stabilizovaných jsou přípustné pouze za předpokladu, že nedojde k takovému narušení urbanistické koncepce a kontextu lokality, záboru veřejných prostranství a prostupnosti území, které by negativně ovlivnilo kvalitu dotčeného prostředí. V případě pochybnosti o narušení urbanistické koncepce, kontextu lokality, přiměřenosti záboru veřejných prostranství a prostupnosti krajiny je třeba výstavbu ověřit pořízením územní studie a jejím přiměřeným projednáním;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
max. index zastavění území – není stanoven;
-
min. index zeleně – 0,55.
Plochy jsou v území s archeologickými nálezy
Plochy obytné smíšené  OB - plochy pro bydlení individuální v rodinných domech – vesnické v zastavitelném území
Pro tuto specifickou plochu jsou stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· území pro individuální formy bydlení v rodinných domech - pro bydlení se zázemím v kvalitním plnohodnotném prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt  a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a  občanského vybavení.
Přípustné využití:
· pozemky rodinných domů;
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
· pozemky veřejných prostranství 
· stavby pro chovatelské a pěstitelské zázemí, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení
· pozemky souvisejícího občanského vybavení kromě využití specifikovaného dále jako nepřípustné či podmíněně přípustné;
· stávající pozemky staveb pro rodinnou rekreaci.
Nepřípustné využití:
· stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou slučitelné s bydlením, například pozemky pro výrobu a skladování, rušné provozy;
· pozemky občanského vybavení nepřiměřeného rozsahu – pozemky pro budovy obchodního prodeje o celkové výměře dotčených a provozně souvisejících pozemků větší než 1000 m2;
· pozemky novostaveb pro rodinnou rekreaci;
· čerpací stanice pohonných hmot.
Podmíněně přípustné využití:
· novostavby a stavební úpravy pro stavby pro veřejné stravování, občerstvení a služby, zejména restaurace, jídelny, hostince, vinárny, kavárny, bary, bufety, herny, kasina, kluby;
· stavby pro veřejné ubytování a ubytovací služby, zejména hotely, motely, penziony a ubytování v soukromí;
· další stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohody bydlení, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše, například pozemky pro občanské vybavení.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
· výšková regulace zástavby:
· zástavba bude vždy řešena s limitem max. 1 nadzemního podlaží plus podkroví, v případě plochých střech s limitem max. 1 nadzemního podlaží plus ustupující podlaží v rozsahu užitné plochy max. do 2/3 výměry 1 nadzemního podlaží;
· dostavby proluk a nezastavěných ploch v plochách stabilizovaných jsou přípustné pouze za předpokladu, že nedojde k takovému narušení urbanistické koncepce a kontextu lokality a záboru veřejných prostranství, které by negativně ovlivnilo kvalitu dotčeného prostředí
· . V případě pochybnosti o narušení urbanistické koncepce, kontextu lokality a přiměřenosti záboru veřejných prostranství je třeba výstavbu ověřit pořízením územní studie a jejím přiměřeným projednáním;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
max. index zastavění území … 0,3;
-
min. index zeleně … 0,5.
Plochy jsou v území s archeologickými nálezy
Plocha občanského vybavení a bydlení  OV – OB
v zastavěném území
Pro tuto specifickou plochu nebyly v ÚP vymezovány nové zastavitelné plochy a  jsou pro ni stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· území pro umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení ve sféře komerční občanské vybavenosti - sloužící například pro služby ,obchod, ubytování, stravování, kulturu a podobně v kombinaci s bydlení m s ním souvisejících funkcí s tím, že žádná s funkcí ne přesáhne 60% užitné plochy.
Přípustné využití:
· pozemky staveb a zařízení občanského vybavení;
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
· pozemky veřejných prostranství  vč. zeleně 
Nepřípustné využití:
· čerpací stanice pohonných hmot.
· stavby spojené s výrobou
Podmíněně přípustné využití:
· změna způsobu funkčního využití – druhu občanské vybavenosti u stávajících ploch občanské vybavenosti;
· pozemky souvisejícího občanského vybavení pro budovy obchodního prodeje o výměře (celkové hrubé podlahové ploše) větší než 1 000 m2;
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
· plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné;
· výšková regulace zástavby:
-
zástavba bude vždy řešena s limitem max. 3 nadzemních podlaží plus podkroví v m.č. - obci Krásný Dvůr  a v m.č. - obci Brody max. 2 nadzemních podlaží plus podkroví
-
v případě plochých střech s limitem max. 3 nadzemních podlažív m.č. - obci Krásný Dvůr  a v m.č. - obci Brody max. 2 nadzemních podlaží plus  ustupující podlaží v rozsahu max. 2/3 nižšího nadzemního podlaží;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
max. index zastavění území 0,6;
-
min. index zeleně 0,4.
Plochy jsou v území s archeologickými nálezy
Plocha občanského vybavení a bydlení  OV – VZ
v zastavěném území
Pro tuto specifickou plochu nebyly v ÚP vymezovány nové zastavitelné plochy a  jsou pro ni stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· území pro umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení ve sféře nekomerční občanské vybavenosti - sloužící školy, školky,  pro vzdělávání a výchovu.   
Přípustné využití:
· stavby a zařízení pro bydlení
· stavby související dopravní a technické infrastruktury;
· pozemky veřejných prostranství vč. zeleně 
Nepřípustné využití:
· čerpací stanice pohonných hmot.
· stavby spojené s výrobou
Podmíněně přípustné využití:
· změna způsobu funkčního využití – druhu občanské vybavenosti u stávajících ploch občanské vybavenosti;
· novostavby a stavební úpravy pro stavby pro veřejné stravování a občerstvení .
· stavby pro veřejné ubytování a ubytovací služby, 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
zástavba bude vždy řešena s limitem max. 3 nadzemních podlaží plus podkroví,
-
v případě plochých střech s limitem max. 3 nadzemních podlaží plus ustupující podlaží v rozsahu max. 2/3 nižšího nadzemního podlaží;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
max. index zastavění území 0,5;
-
min. index zeleně 0,4.
Plochy jsou v území s archeologickými nálezy
Plocha občanského vybavení a bydlení  OV – S
v zastavěném území
Pro tuto specifickou plochu nebyly v ÚP vymezovány nové zastavitelné plochy a  jsou pro ni stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· území pro umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení ve sféře nekomerční občanské vybavenosti - sloužící pro správu , admnitrativu a ochranu obyvatelstva stravování, kulturu a podobně v kombinaci s bydlení m s ním souvisejících funkcí s tím, že žádná s funkcí ne přesáhne 60% užitné plochy.
Přípustné využití:
· stavby a zařízení pro bydlení
· stavby a zařízení pro stravování a kulturu
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
· pozemky veřejných prostranství vč. zeleně 
Nepřípustné využití:
· čerpací stanice pohonných hmot.
· Stavby spojené s výrobou
Podmíněně přípustné využití:
· změna způsobu funkčního využití – druhu občanské vybavenosti u stávajících ploch občanské vybavenosti;
· pozemky souvisejícího občanského vybavení pro budovy obchodního prodeje o výměře (celkové hrubé podlahové ploše) větší než 1 000 m2;
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
zástavba bude vždy řešena s limitem max. 3 nadzemních podlaží plus podkroví v m.č. - obci Krásný Dvůr  a v m.č. - obci Brody max. 2 nadzemních podlaží plus podkroví
-
v případě plochých střech s limitem max. 3 nadzemních podlažív m.č. - obci Krásný Dvůr  a v m.č. - obci Brody max. 2 nadzemních podlaží plus  ustupující podlaží v rozsahu max. 2/3 nižšího nadzemního podlaží;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
max. index zastavění území 0,6;
-
min. index zeleně 0,4.
Plocha občanského vybavení a bydlení  OV – M
v zastavěném území
Pro tuto specifickou plochu nebyly v ÚP vymezovány nové zastavitelné plochy a  jsou pro ni stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· území  s památkoě chráněnými objekty nebo objekty v památkovém zájmu využívané veřekností pro kulturu, cestovní ruch civilní a církevní obřady.
Přípustné využití:
· jako zařízení pro bydlení
· jako zařízení pro rekreaci, stravování nebo jako občanské vybavení 
· stavby pro veřejné ubytování a ubytovací služby, 
· stavby související dopravní a technické infrastruktury;
· pozemky veřejných prostranství vč. zeleně 
Nepřípustné využití:
· všechny funkce mimo již vyjmenovaných.
Podmíněně přípustné využití:
· změna způsobu využití a stavební úpravy podléhají zákonům o ochraně památek
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu podléhají zákonům o ochraně památek.
Plochy jsou v území s archeologickými nálezy
Plocha občanského vybavení a bydlení  OV –  Z
v zastavěném území
Pro tuto specifickou plochu nebyly v ÚP vymezovány nové zastavitelné plochy a  jsou pro ni stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· území pro umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení ve sféře komerční občanské vybavenosti - sloužící pro zdravotnictví a sociální služby
Přípustné využití:
· stavby a zařízení pro bydlení
· stavby a zařízení pro stravování 
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
· pozemky veřejných prostranství vč. zeleně 
Nepřípustné využití:
· čerpací stanice pohonných hmot.
· stavby spojené s výrobou
Podmíněně přípustné využití:
· změna způsobu funkčního využití – druhu občanské vybavenosti u stávajících ploch občanské vybavenosti;
· pozemky souvisejícího občanského vybavení pro budovy obchodního prodeje o výměře (celkové hrubé podlahové ploše) větší než 1 000 m2;
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
zástavba bude vždy řešena s limitem max. 3 nadzemních podlaží plus podkroví v m.č. - obci Krásný Dvůr  a v m.č. - obci Brody max. 2 nadzemních podlaží plus podkroví
-
v případě plochých střech s limitem max. 3 nadzemních podlažív m.č. - obci Krásný Dvůr  a v m.č. - obci Brody max. 2 nadzemních podlaží plus  ustupující podlaží v rozsahu max. 2/3 nižšího nadzemního podlaží;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
max. index zastavění území 0,6;
-
min. index zeleně 0,4.
Plochy jsou v území s archeologickými nálezy
Plochy  pro sport  - SP
v zastavěném území
Pro tuto specifickou plochu nebyly v ÚP vymezovány nové zastavitelné plochy a  jsou pro ni stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· území pro umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení ve sféře tělovýchovy a sportu. Plochy zahrnující pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti.
Přípustné využití:
· pozemky staveb a zařízení občanského vybavení ve sféře tělovýchovy a sportu;
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
· pozemky veřejných prostranství vč. zeleně 
· plochy související s hlavním využitím jako doprovodný servis např. stravovací a ubytovací služby; tyto funkce nesmí převýšit 25 % podlažní plochy objektů.
Nepřípustné využití:
· čerpací stanice pohonných hmot.
Podmíněně přípustné využití:
· plochy související drobné občanské vybavenosti, tyto funkce nesmí převýšit 40 % podlažní plochy objektů
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
zástavba bude vždy řešena s výškovým limitem do 10 m;
-
výška zastřešení sportovních hal je omezena vlivem na urbanistický kontext a jeho narušení, zejména v dálkových pohledech na město a podmínkou povolení, je prokázaní eliminace či neexistence negativního vlivu;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
max. index zastavění území 0,4;
-
min. index zeleně 0,3.
Plochy jsou v území s archeologickými nálezy
                                                Plochy pro rekreaci  -  R
                                                  v zastavěném území
Pro tuto specifickou plochu nebyly v ÚP vymezovány nové zastavitelné plochy a  jsou pro ni stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
-         rekreace v rodinných chatách, chatových osadách a chalupách
Přípustné využití:
 -          zařízení pro občersvení      
-
místní komunikace, pěší cesty,
-
veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,
-
dětská hřiště, sportovní zařízení,
-
nezbytná technická vybavenost
-
plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím,
Nepřípustné využití:
-
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
-     změna stávajících rekreačních objektů na objekty trvalého bydlení - rodinné domy, za podmínky, že splňují podmínky stavebního zákona a že to stavebně technický stav umožňuje. Podmínkou je dále souhlas zastupitelstva 
Podmínky prostorového uspořádání:
RI
zastavěná plocha rekreačního objektu 150 m2, 
maximální počet podlaží: suterén ( podsklepení ), přízemí, podkroví
RZ
zastavěná plocha zahradního objektu 25 m2, 

Max. výška zástavby: 5 m
maximální počet podlaží: suterén ( podsklepení ), přízemí
Plochy jsou v území s archeologickými nálezy
 Veřejná prostranství  - V
Pro tuto specifickou plochu jsou stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· plochy pro umístění pozemků veřejných prostranství.
Přípustné využití:
· pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a veřejné zeleně
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné využití:
· není stanoveno
Podmíněně přípustné využití:
· stavby občanského vybavení slučitelné s funkcí veřejného prostranství – jmenovitě dětská hřiště a stánkový prodej.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
-
podmíněně přípustné objekty na veřejném prostranství mohou mít
    zastavěnou plochu do 20% pozemku
Plochy jsou v území s archeologickými nálezy
Plocha pro dopravní stavby a parkoviště –  D
silniční
Pro tuto specifickou plochu jsou stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
samostatně vymezené plochy silniční dopravy, nezahrnuté do jiných druhů ploch, navrhované liniové stavby jsou v územním plánu zpravidla vyjádřeny formou koridoru. 
    samostatně  vymezené plošné rezervy pro nápravu kolizních bodů v dopravě
Přípustné využití:
pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací;
pozemky, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a plochy doprovodné a izolační zeleně, chodníky, parkovací stání, zastávky;
plochy garáží a parkingů;
pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
pozemky ostatních veřejných prostranství 
Nepřípustné využití:
pro jiné funkce než jsou uvedeny
            samostatné nebo řadoivé garáže na veřejných prostranstvích
Podmíněně přípustné využití:
není určeno.
Podmínky prostorového uspořádání 
-
dopravní infrastruktura bude řešena způsobem umožňujícím průjezdnost a sjízdnost pro potřeby jednotek požární ochrany (zpevněné, min. šíře 3 m);
-   stavby pro dopravu – garáže budou umísťovány na vlastních pozemcích spolu se související funkcí ve vazbě na stavební objekt.
Plochy jsou v území s archeologickými nálezy
Plocha pro dopravní stavby  –  DL
letiště
Pro tuto stávající, stabilizovanou, specifickou plochu jsou stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
samostatně vymezená stávající  plocha letištní dopravy, nezahrnutá do jiných druhů ploch, slouží a nadále bude sloužit výhradně pro provoz polního letiště pro zemědělské účely .
Přípustné využití:
pro sportovní létání
jako nouzová přistávací plocha 
pro dočasné  stavby a zařízení souvisejícími  s letovým provozem.
Nepřípustné využití:
umístění staveb trvalého charakteru.
Podmíněně přípustné využití:
není určeno.
Podmínky prostorového uspořádání 
provoz možný pouze při dodržení všech pravidel a bezpečnostních předpisů souvisejících s letovým provozem,
umísťování dočasných staveb v souvislosti s letovým provozem musí být regulováno jeho pravidly
bude zachována stávající příjezdová komunikace s provozem omezeným  např.závorou.
Plocha pro železniční dopravní  
                                                              barevné  plochy dle legendy
Hlavní využití:
Plochy a objekty železniční dopravy včetně souvisejících přístupových a manipulačních ploch
Přípustné využití:
-
stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.),
-
liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití,
-
vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků protínajících plochy drážní dopravy,
Nepřípustné využití:
-
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.
Podmínečně přípustné stavby v OP železnice. 
· Pro stavbu objektů v ochranném pásmu železniční dráhy bude platit, že v územním, resp. stavebním řízení, bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech  staveb a venkovních prostorech.
Plocha pro výrobu  VP
v zastavěném území
Pro tuto specifickou plochu nebyly v ÚP vymezovány nové zastavitelné plochy a  jsou pro ni stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· samostatně vymezené plochy v zastavěném území staveb pro drobnou výrobu – řemesla a služby.
Přípustné využití:
· stavby pro drobnou výrobu služby;
· plochy veřejných prostranství vč. zeleně 
· stavby související dopravní a technické infrastruktury;
· stavby a zařízení občanského vybavení souvisejícího s výrobou, kromě využití specifikovaného dále jako nepřípustné.
· Stavby pro administrativní budovy související s výrobou 
Nepřípustné využití:
· pozemky souvisejícího občanského vybavení pro budovy obchodního prodeje o výměře (celkové hrubé podlahové ploše) větší než 1 000 m2;
Podmíněně přípustné využití:
· čerpací stanice pohonných hmot;
· stavby pro bydlení majitelů či služební byty pro zaměstnance v adekvátním rozsahu;
· novostavby a stavební úpravy pro stavby pro veřejné stravování, občerstvení a služby
· stavby pro veřejné ubytování a ubytovací služby. 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
nová zástavba  nebo dostavba bude vždy řešena do max. výšky 10 m od rostlého terénu;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
max. index zastavění území … 0,6;
- 
min. index zeleně … 0,2.
Plochy jsou v území s archeologickými nálezy
Plocha pro komerční využití a sklady bez negativních vlivů na životní prostřadí - VN
v zastavěném území
Pro tuto specifickou plochu nebyly v ÚP vymezovány nové zastavitelné plochy a  jsou pro ni stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
samostatně vymezené plochy v zastavěném území staveb komerční využití a sklady.
Přípustné využití:
· stavby pro drobnou výrobu služby;
· plochy veřejných prostranství vč. zeleně 
· stavby související dopravní a technické infrastruktury;
· stavby a zařízení občanského vybavení souvisejícího s komerčním využitím, kromě využití specifikovaného dále jako nepřípustné.
· Stavby pro administrativní budovy související s komerčním využití a sklady
Nepřípustné využití:
· pozemky souvisejícího občanského vybavení pro budovy obchodního prodeje o výměře (celkové hrubé podlahové ploše) větší než 1 000 m2;
Podmíněně přípustné využití:
· čerpací stanice pohonných hmot;
· stavby pro bydlení majitelů či služební byty pro zaměstnance v adekvátním rozsahu;
· novostavby a stavební úpravy pro stavby pro veřejné stravování, občerstvení a služby
· stavby pro veřejné ubytování a ubytovací služby. 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
nová zástavba  nebo dostavba bude vždy řešena do max. výšky 10 m od rostlého terénu;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
max. index zastavění území … 0,6;
- 
min. index zeleně … 0,2.
Plochy jsou v území s archeologickými nálezy
Plocha technické infrastruktury – vodohospodářská díla – V
                                                                           -   trafostanice – T
                                                                            -  čistírna odpadních vod  - ČOV
v zastavěném území.
Pro tuto specifickou plochu nebyly v ÚP vymezovány nové zastavitelné plochy a  jsou pro ni stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· plochy zahrnují zejména pozemky vedení pro vodní hospodářství (vodovody, kanalizace),  elektro rozvodů a trafostanic,  a staveb zařízení s nimi provozně souvisejících. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.
Přípustné využití:
· pozemky vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení;
· pozemky související dopravní infrastruktury;
· pozemky zeleně 
Nepřípustné využití:
· není stanoveno
Podmíněně přípustné využití:
· není určeno.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
výška je omezena vlivem na urbanistický kontext a jeho narušení, zejména v dálkových pohledech na město a podmínkou povolení je prokázaní eliminace či neexistence negativního vlivu;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
není stanovena.
       Plochy jsou v území s archeologickými nálezy                       
                                  Zemědělská  výroba  - Z
                                    v zastavěném území
Pro tuto specifickou plochu nebyly v ÚP vymezovány nové zastavitelné plochy a  jsou pro ni stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· samostatně vymezené plochy zemědělských staveb.
Přípustné využití:
· pozemky pro stavby zemědělské a lesnické výroby;
· pozemky veřejných prostranství vč. zeleně a prvků ÚSES;
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
· pozemky staveb a zařízení občanského vybavení souvisejícího s výrobou, kromě využití specifikovaného dále jako nepřípustné.
Nepřípustné využití:
· pozemky souvisejícího občanského vybavení pro budovy obchodního prodeje o výměře (celkové hrubé podlahové ploše) větší než 1 000 m2;
· stavby pro veřejné stravování, občerstvení a služby, zejména restaurace, jídelny, hostince, vinárny, kavárny, bary, bufety, herny, kasina, kluby;
· stavby pro veřejné ubytování a ubytovací služby.
Podmíněně přípustné využití:
· stavby pro bydlení majitelů či služební byty pro zaměstnance v adekvátním rozsahu.
· čerpací stanice pohonných hmot;
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
nová zástavba bude vždy řešena do max. výšky 10 m od rostlého terénu;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
max. index zastavění území 0,4;
-
min. index zeleně 0,3.
Plochy jsou v území s archeologickými nálezy
PLOCHY NEZASTAVITELNÉ
Orná půda  OP
Pro tuto specifickou plochu jsou stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· plochy pro převažující zemědělské využití (zemědělské pozemky včetně polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras a terénních úprav).
Přípustné využití:
· pozemky zemědělského půdního fondu;
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
Podmíněně přípustné využití:
· stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství související s obděláváním orné půdy a skladováním zemědělských komodit.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
případná zástavba bude vždy řešena jako přízemní, max. výšky 10 m od rostlého terénu.
Plocha lesní   L
Pro tuto specifickou plochu jsou stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· plochy pro převažující využití pozemků pro les.
Přípustné využití:
· pozemky určené k plnění funkcí lesa;
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
· pozemky zeleně 
Nepřípustné využití:
· není stanoveno.
Podmíněně přípustné využití:
·  stavby, zařízení a jiných opatření pro lesní hospodářství.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
případná podmínečně přípustná zástavba bude vždy řešena jako přízemní, resp. přízemní s podkrovím, s max. výškou zástavby 10 m od rostlého terénu.
-   ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkcí lesa je 50 metrů od jejich okraje v souladu s § 14 lesního zákona;
-   hospodaření v lesích bude ponecháno správci lesa v rámci schválených lesních hospodářských plánů příp. lesních hospodářských osnov (§§ 24 a 25 lesního zákona);
Plocha přírodní nelesní - ZN
Pro tuto specifickou plochu jsou stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· plochy přírodní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a ucelených území se zvýšenou ochranou krajinného rázu. plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit včetně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter a biokoridorů.
Přípustné využití:
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Nepřípustné využití:
· není stanoveno.
Podmíněně přípustné využití:
· není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· není stanoveno.
Plocha užitné  zeleně  - parky, rekreační zeleň  - ZP
Pro tuto specifickou plochu jsou stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· plochy pro umístění veřejné  zeleně.
Přípustné využití:
· pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a veřejné zeleně;
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné využití:
· není určeno.
Podmíněně přípustné využití:
· pozemky občanského vybavení slučitelné s funkcí veřejného prostranství – jmenovitě dětská hřiště a stánkový prodej.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
zástavba bude vždy řešena jako přízemní;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
není stanovena.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
zástavba bude vždy řešena s limitem max. 1 nadzemního podlaží plus podkroví, v případě plochých střech s limitem max. 1 nadzemního podlaží plus ustupující podlaží v rozsahu užitné plochy max. do 2/3 výměry 1 nadzemního podlaží;
· dostavby proluk a nezastavěných ploch v plochách stabilizovaných jsou přípustné pouze za předpokladu, že nedojde k takovému narušení urbanistické koncepce a kontextu lokality a záboru veřejných prostranství, které by negativně ovlivnilo kvalitu dotčeného prostředí. V případě pochybnosti o narušení urbanistické koncepce, kontextu lokality a přiměřenosti záboru veřejných prostranství je třeba výstavbu ověřit pořízením územní studie a jejím přiměřeným projednáním;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
max. index zastavění území … 0,3;
-
min. index zeleně … 0,5.
Plocha izolační zeleně , aleje veřejně přístupné  - ZI
Pro tuto specifickou plochu jsou stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· plochy pro umístění veřejné ochranné zeleně.
Přípustné využití:
· pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a veřejné zeleně;
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné využití:
· není určeno.
Podmíněně přípustné využití:
· stavby občanského vybavení slučitelné s funkcí veřejného prostranství – jmenovitě dětská hřiště a stánkový prodej.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
zástavba bude vždy řešena jako přízemní;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
není stanovena.
· pozemky novostaveb pro rodinnou rekreaci;
· čerpací stanice pohonných hmot.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
zástavba bude vždy řešena s limitem max. 1 nadzemního podlaží, v případě plochých střech s limitem max. 1 nadzemního podlaží plus ustupující podlaží v rozsahu užitné plochy max. do 2/3 výměry 1 nadzemního podlaží;
· dostavby proluk a nezastavěných ploch v plochách stabilizovaných jsou přípustné pouze za předpokladu, že nedojde k takovému narušení urbanistické koncepce a kontextu lokality a záboru veřejných prostranství, které by negativně ovlivnilo kvalitu dotčeného prostředí. V případě pochybnosti o narušení urbanistické koncepce, kontextu lokality a přiměřenosti záboru veřejných prostranství je třeba výstavbu ověřit pořízením územní studie a jejím přiměřeným projednáním;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
max. index zastavění území … 0,3;
-
min. index zeleně … 0,5.
Plocha užitné  zeleně  - parky, rekreační zeleň  - ZP
Pro tuto specifickou plochu jsou stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· plochy pro umístění veřejné  a rekreační zeleně.
Přípustné využití:
· pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a veřejné zeleně;
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné využití:
· není určeno.
Podmíněně přípustné využití:
· pozemky občanského vybavení slučitelné s funkcí veřejného prostranství – jmenovitě dětská hřiště a stánkový prodej.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· výšková regulace možné zástavby:
-
zástavba bude vždy řešena jako přízemní;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
není stanovena.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· výšková regulace zástavby:
-
zástavba bude vždy řešena s limitem max. 1 nadzemního podlaží plus podkroví, v případě plochých střech s limitem max. 1 nadzemního podlaží plus ustupující podlaží v rozsahu užitné plochy max. do 2/3 výměry 1 nadzemního podlaží;
· dostavby proluk a nezastavěných ploch v plochách stabilizovaných jsou přípustné pouze za předpokladu, že nedojde k takovému narušení urbanistické koncepce a kontextu lokality a záboru veřejných prostranství, které by negativně ovlivnilo kvalitu dotčeného prostředí. V případě pochybnosti o narušení urbanistické koncepce, kontextu lokality a přiměřenosti záboru veřejných prostranství je třeba výstavbu ověřit pořízením územní studie a jejím přiměřeným projednáním;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
max. index zastavění území … 0,3;
-
min. index zeleně … 0,5.
Plocha užitné  zeleně  - zahrádky sady  - ZS
Pro tuto specifickou plochu jsou stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· plochy pro umístění užitné zeleně zeleně pěstební plochy sady zahrady a zahrádky.
Přípustné využití:
· pěstební plochy - zahradnictví
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné využití:
· jiné využití než je přípustně
Podmíněně přípustné využití:
· stavby  vybavení slučitelné s funkcí pěstebních ploch sklady , sezónní přístřešky
· stavby spojené se zpracováním pěstebních komodit pro drobný prodej 
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
· výšková regulace možné zástavby:
-
zástavba bude vždy řešena jako přízemní;
· míra využití území (podmínky plošného uspořádání území):
-
není stanovena.
Vodní plochy ,   vodoteče / mokřady  VOP
Pro tuto specifickou plochu jsou stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
· pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití - za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny (vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu).
Přípustné využití:
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
· pozemky zeleně
· pozemky určené k údržbě a k úpravě vodních ploch a toků za účelem proti povodňové regulace
Nepřípustné využití:
· pozemky a stavby nesouvisející s funkcí VOP
Podmíněně přípustné využití:
· pozemky provozních staveb, zařízení a jiných opatření pro vodní hospodářství.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu:
-
není stanoveno.
Plochy pro těžbu  TN
Pro tuto specifickou plochu nejsou stanoveny podmínky, protože ÚP tyto plochy pouze registruje a chrání, ale nevyužívá  . 
g)
vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby (VPS):
VPS 1  reserva pro narovnání komunikace – silnice III/ 22410 
           na parc.č.  741/6, 361/1 a 753/1  k.ú. Krásný Dvůr
VPS 2  reserva pro řešení kolizního průjezdu silnice  II/224
            na parc.č.  555/1  k.ú. Krásný Dvůr
VPS 3. reserva pro přeložku vrchního vedení vvn
           na parc.č.  741/1, 741/7, 361/1, 366, 375  a 393/1  k.ú. Krásný Dvůr
ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšná opatření (VPO):
.
VPO 1 – LBK  1499  na parc.č.  660/13 a 660/10  k.ú. Krásný Dvůr
VPO 2 – LBK  1501  na parc.č.  555/1 k.ú. Krásný Dvůr
VPO 3 – LBK  1492a  na parc.č. 733/3, 733/29, 733/32, 7333/41, 
                                   733/35 a 353/3  k.ú. Krásný Dvůr
VPO 4 – LBK  1492   na parc.č.  953/1 a 953/10  k.ú. Krásný Dvůr
VPO 5 – LBK  1716   na parc.č.  953/1  k.ú. Krásný Dvůr
VPO 6  - reserva hřbitova   na parc.č.  7586/10 a 586/11  k.ú. Krásný Dvůr
VPO 7 – LBK  1508    na parc.č.  733/25  k.ú. Krásný Dvůr
h)
vymezení dalších veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo
Takové VPS a VPO nebyly v ÚP vymezeny
i)
vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Ze  ZÚR ÚK a z ÚAP  ORP Podbořany  výplývá že území je v zájmovém území Armády České republiky – jev 103 a jev 82, které neomezují běžnou výstavbu v sídle Krásný Dvůr
Návrh ÚP vymezuje tyto územní rezervy:
reserva pro narovnání komunikace – silnice III/ 22410
 reserva pro řešení kolizního průjezdu silnice  II/224
 reserva pro přeložku vrchního vedení vvn
 reserva hřbitova.
Na plochách územních rezerv není přípustné povolení žádné stavby, zařízení, nové inženýrské sítě a jiné změny a činnosti, které by znesnadnily nebo znemožnily současné a nebo budoucí využití těchto ploch a jejich parcelaci. Na plochách územních rezerv je přípustné jejich současné využití a údržba zeleně.
Zástavba územních rezerv vyžaduje změnu úzeního plánu
k)
údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Počet listů textové části územního plánu:



38
Počet listů grafické části územního plánu:



3 výkresy - 10 listů
I.1 Výkres základního členění území




1 : 10 000 (1 část)
I.2 Hlavní výkres






            1 : 10 000 (1 části)
I.2 Hlavní výkres






            1 : 5 000   (4 části)
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
             1 : 5 000 (4 části)
Počet listů textové části odůvodnění územního plánu:

58
Počet listů grafické části odůvodnění územního plánu:

3 výkresy - 9 listů
II.4 Koordinační výkres





  1 : 5 000 (4 části)
II.5 Výkres širších vztahů





  1 : 50 000 (1 část)
II.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  1 : 10 000 (4 část)
ÚP Krásný Dvůr – Návrh
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